SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

* + - Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
		- Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
		- Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
		- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
		- Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,
		- w rozstawie co 250 mm
		- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm
		- w rozstawie co 500 mm
		- Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
		- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm

1. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm



1. **PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ**

**Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.**

****